**ИНСТРУКЦИЯ**

**О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ПОМЕЩЕНИИ № \_\_**

/Настоящая Инструкция разработана в соответствии с требованиями Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 (ред. от 30.12.2017) "О противопожарном режиме"/

1. В помещении запрещается хранение личных вещей и посторонних предметов. Не допускается хранение пустой тары, отходов и излишков материалов, ветоши и т.п. Подходы к электрощитам, пультам управления технологическим оборудованием, установками вентиляции и кондиционирования воздуха, к средствам пожаротушения, а также эвакуационные пути необходимо держать свободными.

2. Требования пожарной безопасности при проведении техпроцесса, эксплуатации оборудования, эксплуатируемого в помещении \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(заполняются исходя из специфики функционирования каждого помещения).

3. В помещении не допускается хранение и применение химреактивов без специального разрешения директора.

4. Курение и применение открытого огня в помещении запрещено. Огневые работы (сварочные и др. допускаются только после оформления разрешения установленной формы).

5. Следует постоянно следить за показаниями контрольно-измерительных приборов (газо-отопительная система).

Показания не должны выходить (за рамки технической эксплуатации газо-отопительной системы), т.к. это может привести к загоранию, (взрыву, перегреву и т.п.).

6. При возникновении пожара необходимо:

• немедленно оповестить руководителя по тел. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

охрану по тел \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; в городскую пожарную часть по тел. 101;

• аварийно отключить оборудование \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ . (указать как)

• отключить электроэнергию \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ . (указать чем, место нахождения рубильника или т.п.)

• закрыть окна и двери, отключить кондиционеры и вентиляцию \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (указать как).

(Помните, что приток воздуха и его движение значительно увеличивает горение!)

• приступить к тушению очага загорания при помощи огнетушителя, находящегося \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (указать где) или, в случае небольшого пламени - накрыть очаг плотной тканью;

• при невозможности ликвидации загорания своими силами и быстром распространении огня и дыма необходимо немедленно приступить к эвакуации: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(указать, куда вынести взрыво- и пожароопасные опасные и токсичные вещества и материальные ценности, пути эвакуации - конкретно)

7. После окончания рабочего дня ответственный за пожарную безопасность помещения или работник, последним покидающий помещение, обязан осмотреть помещение и убедиться в его пожаробезопасном состоянии.

8. После осмотра необходимо помещение запереть и сдать ключи в охрану с росписью в журнале.

**Ответственный за пожарную безопасность помещения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(фамилия, инициалы) (подпись)